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Образец № 1


ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМ
	
	СЪДЪРЖАНИЕ
	Страници от офертата (от стр. … до стр. …)

	1. 
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	



	2.
	“Техническо предложение”
	

	2.1.

	
	

	2.2.

	
	

	
	
	



	3.
	“Ценово предложение“
	

	3.1.
	
	




[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:									[печат, когато е приложимо]

                                                                                                                             Образец № 2
З А Я В Л Е Н И Е
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“ 

………………………………………………………………………………………………......
(наименование на участника)
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […],със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […],представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество]


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото заявявяме нашия интерес за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“  

Запознати сме с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка, изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящото заявление и неразделна част от него "Техническо предложение " и "Ценово предложение".

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 365 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти в процедурата.

Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител да сключим договор по приложения образец.


[дата]						ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]



Образец № 3


СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)



	Към настоящата документация се предоставя образец на ЕЕДОП във формат *.xml и *.PDF



Образец № 4

УЧАСТНИК:.	

Адрес за кореспонденция 	


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“

	Уважаеми госпожи и господа,
	С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“.
	Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка:
	1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя. 
	2. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, нерециклирана, неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната работа и въвеждане в експлоатация и е произведена в съответствие с европейските норми за безопасност. Декларираме, че всички предложени технически характеристики, отнасящи се до технически изисквания към апаратурата, могат да бъдат постигнати с цялостната предложена конфигурация, без да е необходимо закупуване на допълнителни модули към апаратурата, които не са включени в офертата. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост.
	3. Декларираме, че доставяните с апаратурата програмни продукти (пакети) са лицензирани и са включени в цената. 
	4. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват като минимум за пускането ѝ в експлоатация, демонстрация на параметрите, заложени в техническата спецификация. 
	5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с всички аксесоари, кабели, както и изграждане на газови и др. връзки, необходими за инсталиране, стартиране и работа на всички системи, в т.ч. и с допълнителните компоненти по вид и количество съгласно Техническата спецификация.
	6. Декларираме, че ще осигурим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ начин, осигуряващ защита срещу липси и увреждане, съобразено с вида и начина на доставката до адрес в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32, в т.ч. и при транспортиране на апаратурата до новата сграда на Център по растителна системна биология и биотехнология, която предстои да бъде изградена през 2022 год. За покриване на рисковете, които могат да възникнат при транспортиране на апаратурата до новата сграда, ще сключим за наша сметка застраховка в полза на възложителя.
	7. Декларираме, че двукратно ще извършим монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на апаратурата, като за това ще осигурим сертифициран/и от производителя сервизен/и инженер/и.
	8. Декларираме, че ще проведем серия от обучения за работа с доставената апаратура, в сроковете и по начина, указан от Възложителя в документацията за участие в процедурата и в техническата спецификация.
	9. Декларираме, че за първите две години след годината на инсталиране на оборудването ще провеждаме веднъж годишно профилактика на апаратурата (за позиции от I до III от Таблица № 1 към Техническата спецификация и техните подпозиции включително). Задължаваме се да извършваме същата с оригинални китове на производителя на апаратурата.
	9. Предлагаме следните сроковете за изпълнение на отделните дейности, включени в предмета на поръчката:
	9.1 Срок за доставка на апаратурата до адрес в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32: ..………. календарни дни, считано от датата на сключване на договора. (Забележка: срокът не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни)
	9.2 Срок за извършване на монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставената апаратура на адрес в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32: ………….. календарни дни, считано от датата, договорена в приемо-предавателния протокол за извършената доставка на апаратурата. (Забележка: срокът на може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни)
	9.3 Срок за деинсталиране на апаратурата и за повторно извършване на монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на апаратурата на нов адрес в гр. Пловдив, ЖР "Тракия": …………. календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя, с което Възложителят му възлага да реинсталира апаратурата в новата сграда на Центъра по растителна системна биология и биотехнология, която предстои да бъде изградена през 2022 год. (Забележка: срокът на може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни)
	9.4 Гаранционен срок за доставената апаратура, вкл. всички нейни компоненти и аксесоари: ……………….. месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ извършването на монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на апаратурата на адрес в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32. (Забележка: срокът не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца).
	10. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части с други, гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост в срока на гаранция се задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата. 	Гаранцията на Апаратурата включва:
	10.1. профилактика, в зависимост от предписанията на фирмата-производител;
	10.2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя.
	10.3. актуализации на специализирания софтуер, когато е приложимо.
	11. В случай на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната функционална годност на апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата спецификация, настоящото техническо предложение и техническите стандарти за качество и безопасност.
	12. В рамките на гаранционния срок, предлагаме следния срок за реакция и диагностициране на възникнала повреда в апаратурата: ……… работни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление, изпратено ни от Възложителя по факс, електронна поща или обикновена поща. (Забележка: срокът не може да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни)
	12. В рамките на гаранционния срок, предлагаме следния срок за отстраняване на повреда на апаратурата на място при възложителя: ……………. работни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление за възникналия проблем, изпратено ни от Възложителя. (Забележка: срокът не може да бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) работни дни).
	13. В рамките на гаранционния срок, предлагаме следния срок за отстраняване на повреда на апаратурата в сервиз: ……………. календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление за възникналия проблем, изпратено ни от Възложителя. (Забележка: срокът не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни).
	14. Оферираната апаратура притежава минимални технически характеристики и технически преимущества, подробно описани в приложение към настоящото Техническо предложение. За удостоверяване на техническите характеристики и техническите преимущества на апаратурата, приложено представяме:
	14.1 Попълнено Приложение с технически характеристики /на хартиен и електронен носител/;
	14.2. ……………......................................................................................... (описват се представените от участника официални каталози и/или проспекти/информационни листове и/или брошури и/или сертификати и/или други официално публикувани документи на производителя) 
(Забележка: Представените официални каталози и/или проспекти/информационни листове и/или брошури и/или сертификати и други официално публикувани документи на производителя следва да са публикувани/издадени от производителя на апаратурата и да бъдат съпроводени с превод на български език.
	
В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и документацията за участие, в посочения от Възложителя срок.



ПОДПИС и ПЕЧАТ:
	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________






ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБРАЗЕЦ № 4

____________________________________________________________________________________________________________
/наименование на участника/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Минимални технически характеристики и функционалности на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ

	Минимални технически характеристики и функционалности, изискани от Възложителя
	Минимални технически характеристики и функционалности, които се предлагат от участника 

	№
	Описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя

	Описание на вида и характеристиките, предлагани от участника 
	Точно място, където видът и характеристиките могат да бъдат удостоверени (вид документ с посочване на страница и абзац)
	  Производител


	1
	2
	3
	4
	5


	
	Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Quadrupole Time-of-Flight Q-ToF) с опция за йонна подвижност и двудименсионална хроматографска UHPLC система, състояща се от:

	
	I.1.	Двудименсионална UHPLC система


	I.1.1
	UHPLC системата, свързана към Q-ToF, трябва да може да работи в стандартен и в двудименсионален режими.
	(да/не; описание)
	
	


	I.1.2
	Две бинарни помпи с налягане ≥1000 bar.
	(да/не; описание)
	
	

	I.1.3
	Изократна помпа за следколонно подаване на разтворител.
	(да/не; описание)
	
	

	I.1.4
	Автоинжектор с капацитет не по-малко от 90 стандартни виала (обем 1.5 ml до 2 ml), и възможност за охлаждане на пробите в диапазона ≤ 4.0°C ≥ 40.0°C.
	(да/не; описание)
	
	

	I.1.5
	Колонен термостат за не по-малко от 2 колони с дължина ≥15 cm. и вътрешен диаметър (I.D.) 4.6 mm, с автоматично превключване на колоните.  Температурният обхват на колонния термостат трябва да бъде в границите от 20.0°C под температурата на околната среда до 75.0°C.
	(да/не; описание)
	
	

	I.1.6
	Да има възможност за замяната на аналитичната бинарна помпа с кватернерната помпа от същия вид. 
	(да/не; описание)
	
	

	I.1.7
	Да има възможност за свързване на двудименсионалната UHPLC система с квадруполния мас детектор от позиция  II.3, без това да налага преинсталиране на софтуер.
	(да/не; описание)
	
	

	
	I.2.	Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Q-ToF)


	I.2.1
	Инструментът трябва да бъде предоставен с комбиниран йонизационен източник за електроспрей / химическа йонизация при атмосферно налягане (ESI / APcI).
	(да/не; описание)
	 
	

	I.2.2
	Към системата трябва да бъде осигурен поне един от следните допълнителни йонизационни източници:
a) Бърза изпарителна йонизация за масспектрометрия.
Източник към високоизпарителния масспектрометър с напълно интегрирана капиляра за бърза директна йонизация без необходимост от пробоподготовка.
b)    Свързване с газхроматографска система и управление от контролния софтуер на всички последващи опции. Газовият хроматограф трябва да е оборудван с два програмируеми температурно изпарителни инжектора (PTV), един пламъчно йонизационен детектор (FID) превключвател с възможност за двудименсионален анализ на газовия хроматограф (dean-switch). Системата трябва да включва автоматичен инжектор с опция за инжектиране на газова фаза (headspace).
	(да/не; описание)
	
	

	I.2.3
	Инструментът трябва да бъде конфигуриран с квадруполен масов филтър за ефективно предаване на йони в режим на MS сканиране и избор на прекурсорни йони за анализ на MS / MS.
	(да/не; описание)
	 
	


	I.2.4
	Инструментът трябва да има квадрупол, с обхват ≥ 3000 m/z.
	(да/не; описание)
	
	

	I.2.5
	Инструментът трябва да бъде конфигуриран с устройство за разделяне спрямо подвижността на йоните (ion mobility option) намиращо се във вакуумираната част на инструмента. 
	(да/не; описание)
	
	

	I.2.6
	Клетката за йонна подвижност трябва да бъде включена в масовия анализатор, което дава възможност за определяне на разделянето по йонна подвижност и позволява определянето на стойностите на Cross Collision Section за всички йони.
	(да/не; описание)
	
	

	I.2.7
	Системата трябва да включва ортогонален ускорител на време на полет (ToF) массспектрометър за MS и MS/MS анализи.
	(да/не; описание)
	
	

	I.2.8
	Високоразделителният масспектрометър трябва да може да получава пълни спектрални данни със скорост ≥ 30 спектъра / сек.
	(да/не; описание)
	
	

	I.2.9
	Масовият обхват на анализатора трябва да бъде ≥ 10 000 m/z.
	(да/не; описание)
	
	

	I.2.10
	Системата трябва да има възможност за събиране на данни с линейност ≥ 4 порядъка.
	(да/не; описание)
	
	

	
	I.3.	Софтуер и компютърна конфигурация

	I.3.1
	Системата трябва да бъде оборудвана със софтуер с капацитет за управление на всички модули, инсталиран на подходящ компютър, под управлението на операционна система съвместима със софтуера, и LCD монитор 27”.
	(да/не; описание)
	
	

	
I.3.2
	Към системата да бъде предоставен допълнителен софтуер, съдържащ статистически инструменти за работа, изчисления и рапортуване, спектрални библиотеки, инсталиран на подходяща компютърна конфигурация, покриваща минималните изисквания на софтуера, и LCD монитор 27”.
	(да/не; описание)
	
	

	
	I.4.	Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум за Q-ToF

	I.4.1
	Високоразделителният масспектрометър трябва да бъде оборудван с подходяща помпа за създаване на предварителен вакуум.
	(да/не; описание)
	
	

	
	II.	Хроматографска UHPLC система с детектор с диодна матрица и квадруполен мас-детектор, състояща се от:

	
	II.1.	Хроматографска UHPLC система

	II.1.1
	Да включва кватернерна помпа поддържаща поток ≤ 0.001 ml/min ≥ 2.000 ml/min с интегриран дегазер.
	
	
	

	II.1.2
	Да поддържа налягане ≥ 1 000 Bar.
	
	
	

	II.1.3
	Да има интегрирани сензори за теч.
	
	
	

	II.1.4
	Колонният нагревател трябва да поддържа температура в интервала от стайната температура до ≥75.0°C на поне една колона с дължина ≥15 см и вътрешен диаметър 4.6mm I.D включително с предколона.
	
	
	

	II.1.5
	Автоинжектор с капацитет не по-малко от 90 стандартни виала (обем 1.5 мл до 2 мл.), и възможност за охлаждане на пробите в диапазона ≤ 4.0°C ≥ 40.0°C.
	
	
	

	II.1.6
	Да има възможност за смяна на модули или цялата хроматографска UHPLC система с двудименсионалната UHPLC система от позиция I.1., без това да налага преинсталиране на софтуер.
	
	
	

	
	II.2.	Детектор с диодна матрица

	II.2.1
	Обхват на дължината на вълната ≤190nm ≥ 800nm с точност  ± 1 nm.
	
	
	

	II.2.2
	Честота на отчитане ≥ 80 точки/sec
	
	
	

	II.2.3
	Детекторът с диодна матрица трябва да има възможност да се монтира към двудименсионалната UHPLC система, като работи съвместно или отделно от QTof инструмента (позиция I.1). 
	
	
	

	
	II.3.	Квадруполен мас-детектор

	II.3.1
	Йонизационният източник трябва да може да се калибрира автоматично 
	
	
	

	II.3.2
	Смяна между позитивна и негативна йонизация ≤ 30 msec.
	
	
	

	II.3.3
	Масов обхват на детектора 30 - 1250 m/z или по-широк обхват
	
	
	

	II.3.4
	Да има възможност за свързване на квадруполния мас детектор с двудименсионалната UHPLC система по позиция I.1, на мястото на Q-ToF детектора.
	
	
	

	
	II.4.	Софтуер и компютърна конфигурация

	II.4.1
	Системата трябва да бъде оборудвана със софтуер с капацитет за управление на всички модули, инсталиран на подходящ компютър, под управлението на операционна система съвместима със софтуера и LCD монитор 27”. Софтуерът за управление трябва да е идентичен със софтуера по позиция I.3 за взаимозаменяемост между двете системи.
	
	
	

	
	II.5.	Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум за квадруполния масдетектор

	II.5.1
	Квадруполният мас-детектор трябва да бъде оборудван с подходяща помпа за създаване на предварителен вакуум.
	
	
	

	III.
	III.Азотен генератор за осигуряване на необходимия за работа азот на мас-детекторите по позиции I.2 и II.3 с необходимите за това чистота и налягане.
	
	
	

	IV.
	IV. Две системи за поддръжка на електрическото захранване (UPS), с монофазен вход/изход, с минимална мощност 10 kVA/10 kW, достатъчна за поддържането на апаратурата.
	
	
	




Таблица 2. Надграждащи технически преимущества, подлежащи на оценка за иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ

	Подпоказатели и параметри за оценка
	Наличност, стойност, характеристики на параметъра, предлаган от участника 
	Посочване на вид документ и точното място в него, с които видът и характеристиките на предлаганите от участника параметри се удостоверяват/ доказват 

	Подпоказател 1: Двудименсионална UHPLC система, свързана към Q-TOF – кумулативно точкуване

	1.1
	Опциите за настройка и програмиране на двудименсионалните UHPLC методи са:
|_|  чрез прихващане и право или обратно елуиране (Trap and back or forward elution) - 3 точки 
	(да/не; описание)

	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	1.2
	Опциите за настройка и програмиране на двудименсионалните UHPLC методи са:
|_| чрез секторно ортогонално хроматографиране (Heart cut) - 3 точки

	(да/не; описание)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	1.3
	Опциите за настройка и програмиране на двудименсионалните UHPLC методи са:
|_| чрез паралелна регенерация на колони (Parallel column regeneration) - 3 точки 
	(да/не; описание)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	
	Подпоказател 2: Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Q-ToF) с функция за йонна подвижност – кумулативно точкуване

	2.1
	Предлаганата система може бъде надграждана със следните източници на йонизация по подразбиране, изцяло поддържани от производителя:
|_| опция за десорбционна електроспрей йонизация - 8 точки
	(да/не; описание)

	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	2.2
	Предлаганата система може бъде надграждана със следните източници на йонизация по подразбиране, изцяло поддържани от производителя:
|_| содна за анализ на твърди проби - 2 точки
	(да/не; описание)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	
	Подпоказател 3: Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Q-ToF) с функция за йонна подвижност – вакуум помпа - алтернативно точкуване

	3
	Вакуум помпата за създаване на предварителен вакуум е:
|_| безмаслена - 2 точки
|_| с омасляване - 0 точки
	(описание; удостоверяване)

	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	
	Подпоказател 4: Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Q-ToF) с функция за йонна подвижност - софтуер- алтернативно точкуване

	4
	|_| наличие на допълнителен софтуер за идентификация в реално време към йонизационен източник за бърза изпарителна йонизация за високоразделителна масспектрометрия с електронна сонда за директен анализ - 12 точки 
|_| наличие на офлайн анализ с йонизационния източник за бърза изпарителна йонизация за високоразделителна масспектрометрия с електронна сонда за директен анализ - 0 точки 
	(описание; удостоверяване)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	
	Подпоказател 5: Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Q-ToF) с функция за йонна подвижност – йон-трансферна оптика - алтернативно точкуване

	5
	Йон-трансферната оптика на предложената Q-Тof система е:
|_| двойно ортогонален йонен трансфер без ползване на йон-трансферни капиляри - 12 точки 
|_| ортогонален йонен трансфер без ползване на йон-трансферни капиляри - 2 точки 
|_| йонен трансфер посредством ползване на йон-трансферни капиляри - 0 точки 
	(описание; удостоверяване)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	
	Подпоказател 6: Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор отчитащ времето на полет (Q-ToF) с функция за йонна подвижност - TоF масов обхват- алтернативно точкуване

	6
	Предложената Q-Tof система има TоF масов обхват с горна граница от:
|_| ≥ 60.000 Da (m/z) - 12 точки 
|_| ≥ 40.000 – 59.999 Da (m/z) - 4 точки 
|_| ≥ 20.000 – 39.999 Da (m/z) - 2 точки 
|_| под < 20.000 Da (m/z) - 0 точки
	(описание; удостоверяване)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	
	Подпоказател 7: Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор отчитащ времето на полет (Q-ToF) с функция за йонна подвижност - устройство за йонна подвижност- алтернативно точкуване

	7
	Устройството за йонна подвижност на предложената Q-ToF система се намира:
|_| след квадрупола (Q-IMS-ToF геометрия) - 15 точки
|_| преди квадрупола (IMS-Q-ToF геометрия) - 2 точки
	(описание; удостоверяване)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	
	Подпоказател 8: Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор отчитащ времето на полет (Q-ToF) с функция за йонна подвижност - специализирани операции на Q-ToF система- алтернативно точкуване

	8
	Предложената Q-ToF система може да извършва специализирани операции като:
|_| йонна подвижност с ниско/високо енергетично фрагментиране и независимо отчитане на данните (IMS low/high-energy fragmentation IMS-DIA) - 5 точки 
|_| независимо отчитане на данните (Data Independent Acquision - DIA) - 2 точки 
	(описание; удостоверяване)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	
	Подпоказател 9: Квадруполен мас-детектор - йон-трансферна оптика- алтернативно точкуване

	9
	Йон-трансферната оптика на предложения квадруполен мас-детектор е с:
|_| двойно ортогонален йонен трансфер без ползване на йон-трансферни капиляри – 12 точки 
|_| ортогонален йонен трансфер без ползване на йон-трансферни капиляри - 2 точки 
|_| йонен трансфер посредством ползване на йон-трансферни капиляри - 0 точки
	(описание; удостоверяване)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)

	
	Подпоказател 10: Квадруполен мас-детектор – вид умножител- алтернативно точкуване

	10
	Предложеният квадруполен мас-детектор e с:
|_| фото-умножител - 11 точки 
|_| електронен умножител - 0 точки 
	(описание; удостоверяване)
	(наименование на документа, страница и абзац, съдържащи посочената информация)






ПОДПИС и ПЕЧАТ:
	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________







Образец № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: ...............……………………………………….................................................... 
Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., 
представляван от............................................ в качеството си на ............................................
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас горепосочена обществена поръчка: 

І. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на ............................................ лева без включен ДДС /словом: …...............................................………………….../, респ. с включен ДДС ................................ лв. /словом:................................................................../. 

ІІ. Цената включва всички разходи за изпълнение на предмета на договора, като: разходи за транспортиране и доставка на апаратурата до мястото за доставка /до адрес в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32 и след изграждане на новата сграда на Център по растителна системна биология и биотехнология – до адрес в гр. Пловдив, ж.к. Тракия/, включително опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране/монтаж, въвеждане в експлоатация, деинсталация, транспортиране, застраховка и повторна инсталация в новата сграда на Възложителя, профилактика, обучение за работа, както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.
ІІІ. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на промяна за целия срок на договора.
ІV. Запознати сме с условието, че плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор за възлагане на обществена поръчка.
V. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на същия без ДДС. 





[дата]					 		ПОДПИС 
ПЕЧАТ
[име и фамилия; качество на представляващия участника]



Образец № 6
Представя се при подписване на договор!

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/долуподписаната:
1. …………………………………………………………………………………………..………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността …………………………………………………………..……..,
дата на раждане: …………………………………………………………………………..……...,
гражданство/а: ………………………………………………………………………………....….,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ………………………………………….........................………,
в качеството ми на:
 законен представител
 пълномощник
на .……………………………………………………...…………………………....……………
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър ………………...…….…………,
вписано в регистъра при ……………………………………………………………………………...…………,

Д Е К Л А Р И Р А М:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:
1. …………………………………………………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .........................................................., дата на раждане: …………….…...……….,
            					(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: …...……………………………………………………………………………..,
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ………..…………………………………………………...……………..………,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ……….............................…….,
което е2:
лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ………………………...………..;
лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
друго (посочва се)  ………………………………………...……………...............………..
Описание на притежаваните права ………………………………………………................…
.......................................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: …………………...……,
                                                                                  (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: …………………………………………………………………………....…….,
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ...……………………………………………………………..……….…….,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): …………………………….......
............................................................................................................................................................
което е3:
 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ……………………………………………………………………………;
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се) …….....…………………………………………………….....…………..
Описание на притежаваните права: ……..................................................................................
.......................................................................................................................................................
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол4:
………………………………………………………………………………………………,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: ………………………………………………………………………………………………...,
(държава, град, община)
адрес: ............................................................................................................................................,
вписано в регистър ......................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър: ............................................
Представители5:
1. …………………………………………………………………...……………………………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ……....……………………,
                                                                                  (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: …....……………………………………………………………...………………...
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …………………………………………………………………………...……,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ……………….....................….
………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………..……,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ……………………..………,
                                                                                  (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ……………………………………………………………………………..…..
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ……………………………………………………………………………....…,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ……….....................…………..
………………………………………………………………………………………………,
или адрес: ........……………………………………………………………………………...……..
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: ……………...…………………………………………………....…..
(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол6:
……………..………………………………………………………………………………...,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: ……………………………………………………………………………..………..,
(държава, град, община)
адрес: ……………………………………………………………………………………...……….,
вписано в регистър ………………......………………………………………...……………….,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …………………….....………
Представители7:
1. …………………………………………………………………………………………..………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ………………….....……,
                                                                                  (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ………………...……………………………………………………………...…..
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ……………....……………………………………………………………...……,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ………………………......…….
2. ........…………………………………………………………………………………..…………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: …………………...…….,
                                                                                 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: …………………..………………………………………………………...……..
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ………………………………………………………………………..………….,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): 
………………………………………………………….................................................…...…
Начин на представляване: ………………………………………………………………...……..
(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: ............................................................................................................……………………..………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ………...………………..….,
                                                                                 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: …………………….......……………………………………………………..….,
постоянен адрес на територията на Република България:
………………………………...……………………………………………………………..
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1. ….......………………………………………………………………………………...………….
2. ...………………………………………………………………………………………...……….


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ..................................                                     ДЕКЛАРАТОР: ................................
         										(име и подпис)
Указания:
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:
§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.
(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.
________________
2 Отбелязва се вярната хипотеза.
3 Отбелязва се вярната хипотеза.
4 В случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.A за всяко едно от тях.
5 В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.
6 В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.Б за всяко едно от тях.
7 В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях










Образец № 7
Представя се при подписване на договор!

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/долуподписаната: ………………………………………….…..…………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ………………....……………………………………………,
постоянен адрес: ……………………………………………………………………………….,
гражданство/а: …………………………………………………………………………………,
документ за самоличност: .......………………………………………………………  ………,
 
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория 1):
 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 членове на парламенти или на други законодателни органи;
 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 членове на сметна палата;
 членове на управителни органи на централни банки;
 посланици и управляващи дипломатически мисии;
 висши офицери от въоръжените сили;
 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;
 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 членове на управителните органи на политически партии;
 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
……….………………………………………………………………………………………
 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
ІІ. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
……………………………………………………………………………….………………
 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/категории:
………………………………………………………………………………………………
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
 
ДАТА: ..................................                                           ДЕКЛАРАТОР: ................................
_____________________
[bookmark: _GoBack]1 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
Проект № BG05M2OP001-1.003-0001-C01 „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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